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KERAMISCHE MATERIALEN

VE-KA GLAZUURFIX Defn,sh.ngmhk
Van poeder naar pastaglazuur ™ fd

BENODIGDHEDEN

&
* 500 g VE-KA glazuurpoeder * Roerstaafje of garde
« VE-KA Glazuurfix « Weegschaal WE-KA
* Water * Zeef (mesh 60) (optioneel)
« Mengbeker / maatkan (min. 1,5 liter)

o GLAZUURFIX AANMAKEN P

Meng 1 deel Glazuurfix met 2 delen water.

250 mi 500 ml
VE-KA Glazuurfix ar water
Goed mengen

Doe beide in een fles of mengkan van minimaal 1,5 liter. of schudden.
De aangemaakte Glazuurfix is nu klaar voor gebruik.

GLAZUURPASTA MAKEN (500 g poeder)
Weeg 500 gram glazuurpoeder af.
Voeg de aangemaakte Glazuurfix beetje bij beetje toe.
Meng goed met een garde of afwasborstel.

Voeg indien nodig nog wat Glazuurfix toe totdat
de gewenste dikte is bereikt (ongeklopte roomdikte).

Laat het glazuur bj voorkeur een dag rusten.
Indien nodig door
een zeef (mesh 60) gieten.
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ol @ Loat elke laag goed drogen.

° Laat het glazuur rustig drogen
tot het niet meer ‘nat! is.

Gebruik een haké kwast

Te laag 2e laag 3e laag (optioneel) e

Horizontaal strijken. Verticaal striken. Weer horizontaal strijken.

" Ve e { gucces ! Scan de QR-code voor de complete
e —— instructievideo, extra tips en meer inspiratie.
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