

Ve-Ka glazuur GL-2808 kervel

.

H-411 giftig voor in het water levende organismen , met langdurige gevolgen.

H-373 Kan schade aan organen veroorzaken , bij langdurige of herhaalde blootstelling

P-260 stof/rook/gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.

P-273 Voorkom lozing in het milieu

.

P-391 Gelekte gemorste stof opruimen.

P-501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke regionale/nationale/ internationale voorschriften.